Памятка: оценка калибра продукции СОФ

Памятка устанавливает единый порядок контроля калибра плодоовощной продукции на основании инструкции по приемке П7-28 и регламентов Мониторингового центра.

· Для большинства круглых и овальных плодов калибром считается наибольший поперечный диаметр плода в миллиметрах. Замер проводится универсальным веерным калибратором (кольцами), поверенной линейкой либо штангенциркулем.
· Для картофеля применяется квадратный калибратор из-за продолговатой формы клубней либо штангенциркуль.
· Для ягод и винограда используется специализированный калибратор, поверенная линейка либо штангенциркуль.
· [bookmark: _GoBack]Измерение длины: измеряется расстояние от основания (или места среза) плодоножки до цветочного кончика плода. 
· Если калибр установлен по массе единицы продукции (кочанные салаты, капуста, бахчевые и др.), его определяют взвешиванием на поверенных электронных весах.

Замер калибра выполняется в каждом тарном месте (ТМ), отобранном в согласованную выборку.
Из каждого тарного места измеряется не менее 3 плодов.

Внутри упаковки для замеров обязательно выбираются крайние и средние значения: визуально самый мелкий, средний и самый крупный плод.

При выраженной неоднородности партии назначается дополнительная выборка (до 50% от стандартной, но не менее 2 ТМ), количество замеров увеличивается.

Плоды, не попадающие в допустимый диапазон (меньше нижнего или больше верхнего предела), отделяются от кондиционного товара.
На инспекционном столе отобранная фракция обозначается специальной карточкой «некалибр».
Некалиброванные плоды взвешиваются отдельно для расчета процента несоответствия от общей массы проверенной выборки.

При соответствии калибра выполняется фотофиксация замеров в объеме, достаточном для подтверждения соответствия требованиям.
При выявлении отклонений делается не менее 3 фотографий замеров некалиброванных плодов на партию (SKU), а также общий снимок всей отсортированной фракции на весах с карточкой «некалибр».

На фотографии замера должны одновременно читаться показания шкалы инструмента (разметка кольца, деления линейки, табло весов) и маркировка проверяемого ТМ.
Не допускается использование фильтров и иных правок снимков (разрешена только обрезка по краям без потери ключевой информации); дата и время съемки должны сохраняться.
